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1. Raadio- ja elektrotehnika teooria (2/30)

1.1. Milliseid laineid kasutatakse raadiosides?

Raadiolaineid;

Sidelaineid;

Raadiosides ei kasutata laineid;

1.2. Raadiolained läbivad 300 000 kilomeetrit 

1 sekundiga;

1 päevaga;

1 valgusaastaga;

1.3. Mis vahe on elektromagnetlainetel ja raadiolainetel? 

Elektromagnetlained levivad vaakumis;

Nad levivad erineva kiirusega;

Neil polegi vahet;

1.4. Mida ühist on elektromagnetlainetel ja raadiolainetel?

Kõik raadiolained on elektromagnetlained;

Nad levivad helikiirusega;

Neil pole midagi ühist;

1.5. Mida ühist on valgusel ja raadiolainetel?

Nad on elektromagnetlained;

Nad levivad helikiirusega;

Neil pole midagi ühist;

1.6. Mis vahe on raadiolainetel ja helilainetel?

Helilained on raadiolainetest kiiremad;

Helilaine ei suuda levida õhus;

Helilaine ei ole elektromagnetlaine;

1.7. Raadiolaine on:

Umbes miljon korda kiirem kui helilaine;

Umbes kaks korda aeglasem kui helilaine;

Sama kiire kui helilaine;

1.8. Mille poolest sarnanevad pikklained, kesklained, lühilained ja ultralühilained?

Nad on elektromagnetlained;

Neil on sama lainepikkus;

Nad ei sarnane üksteisega;

1.9. Mis vahe on  pikklainetel, kesklainetel, lühilainetel ja ultralühilainetel? 

Ultralühilained levivad helikiirusel;

Neil on erinev lainepikkus;

Neil ei ole mingit vahet;

1.10. Mis on lainepikkus?

Aeg, mis lainel kulub 300 000 kilomeetri läbimiseks;

Vahemaa kahe laineharja vahel;

Lainel ei ole pikkust;

1.11. Mis on sagedus?

Aeg, mis lainel kulub 300 000 kilomeetri läbimiseks;

Vahemaa kahe laineharja vahel;

Ajaühikus kiirgunud lainete arv;

1.12. Kuidas on seotud elektromagnetlaine lainepikkus ja sagedus?

Lainepikkus meetrites on võrdne sagedusega hertsides;

Mida väiksem lainepikkus, seda suurem sagedus;

Nad ei ole omavahel seotud;

1.13. Kui saadetava raadiolaine sagedus suureneb 2 korda, siis tema lainepikkus:

Väheneb 2 korda, sest laine jõuab enne järgmise laine kiirgamist läbida 2 korda väiksema teepikkuse;

Suureneb 2 korda, sest laine jõuab enne järgmise laine kiirgamist läbida 2 korda suurema teepikkuse;

Lainepikkus ei muutu;

1.14. Raadiolaine pikkust mõõdetakse:

Hertsides;

Meetrites;

Raadiolaine pikkust ei saa mõõta;

1.15. Raadiolaine sagedust mõõdetakse:

Hertsides;

Meetrites;

Raadiolaine sagedust ei saa mõõta;

1.16. Miks kasutatakse mõõtühikute ees liiteid “piko-”, “nano-”, “mikro-”, “milli-”, “kilo-“, “mega-“, “giga-”, “tera”?

Selleks, et vähem nulle kirjutada;

Ilma eesliiteta ühikute kirjutamine pole lubatud;

Eesliiteid ei tohi mingil juhul kasutada;

1.17. Miks kasutatakse mõõtühikutes eesliidet “mega”?

Tegemist on eesliitega, mis lisatakse eriti sümpaatsele mõõtühikule;

Ühiku väärtuse miljonikordseks suurendamiseks;

Ühiku väärtuse miljonikordseks vähendamiseks;

1.18. Kuidas on seotud sagedused 5 000 000 hertsi ja 5 megahertsi?

5 000 000 hertsi on suurem kui 5 megahertsi

5 000 000 hertsi on väiksem kui 5 megahertsi

Nad on võrdsed;

1.19. Kuidas on seotud sagedused 5 000 hertsi ja 5 megahertsi?

5 000 hertsi on suurem kui 5 megahertsi

5 000 hertsi on väiksem kui 5 megahertsi

Nad on võrdsed;

1.20. Kuidas on seotud sagedused 5 mHz ja 5 MHz?

5 mHz on suurem kui 5 MHz

5 mHz on väiksem kui 5 MHz

Nad on võrdsed;

1.21. 1 kilovatt on:

1 vatt;

1000 vatti;

0,001 vatti;

1.22. Te töötate sagedusel 14 250 kHz ja tahate sagedust muuta 5 kHz ülespoole. Te valite uueks töösageduseks:

14 255 kHz;

14 245 kHz;

19 250 kHz;

1.23. Kuidas on seotud suurused 10 kilohertsi ja 10 millivolti?

10 kilohertsi on suurem kui 10 millivolti;

10 kilohertsi on väiksem kui 10 millivolti;

Nad ei ole seotud;

1.24. Mida mõõdetakse vattides?

Võimsust;

Kaitseriietuse pehmust;

Lainepikkust;

1.25. Mida mõõdetakse voltides?

Sagedust;

Kaitseriietuse voltide arvu;

Pinget;

1.26. Mida mõõdetakse oomides?

Oomegategurit;

Takistust;

Sagedust;

1.27. Mida mõõdetakse amprites?

Voolutugevust;

Levitegurit;

Sagedust;

1.28. Mida mõõdetakse hertsides?

Elektrivoolu kahjulikku mõju südamele;

Sagedust;

Lainepikkust;

1.29. Mida mõõdetakse meetrites?

Takistust;

Lainepikkust;

Sagedust;

1.30. Lainepikkust mõõdetakse meetrites, kuna:

Meeter on pikkusühik;

Elektromagnetlained levivad väga suure kiirusega;

Meetri kasutamisel saavutatakse kõige suurem saatja võimsus;

2. Raadio- ja elektrotehnika komponendid (2/10)

2.1. Vaske kasutatakse raadiotehnikas seetõttu, et sellest valmistatud detailid:

Juhivad hästi elektrit;

On head isolaatorid;

Sulavad kergesti;

2.2. Kaablite ja juhtmete ümber oleva plastmassikihi ülesanne on:

Kaabli elektriline isoleerimine;

Lühise korral kõrge temperatuuri tekkimise vältimine;

Kaabli juhtivuse parandamine;

2.3. Pooljuhi põhiomaduseks on: 

Juhib elektrit metallidest halvemini, kuid isolaatoritest paremini;

Saab jootmise abil montaažplaadile kinnitada;

Ei saa kasutada raadiolampides;

2.4. Raadiolampide kohta saab öelda:

Neid enam ei kasutata;

Neid kasutatakse elektroonikaseadmetes;

Neis ei saa kasutada pooljuhte;

2.5. Miks kasutatakse isolaatorite valmistamiseks portselani?

Portselan on vastupidav ja ei juhi elektrit;

Portselanist valmistatud isolaatorid on valged;

Portselan juhib väga hästi elektrit;

2.6. Antennikaabli ühendamiseks transiiveriga kasutatakse:

Sulavkaitset;

Pistikut ja pistikupesa;

Transformaatorit;

2.7. Takisteid kasutatakse:

Raadiojaama ruumi võõraste isikute tuleku takistamiseks;

Sobiva takistusega vooluahelate koostamiseks;

Elektrienergia tarbimise vähendamiseks öisel ajal;

2.8. Miks kasutatakse raadiodetailide monteerimisel jootmist?

Korralik jootmine tagab hea ühenduse;

Joodetud detailid peegeldavad paremini valgust;

Sulavkaitse rakendub joodetud detailide puhul paremini;

2.9. Kuidas ühendaksite omavahel kaks vasktraati?

Kasutate juhtsõlme kontrollsõlmega;

Panete otsad lähestikku, nii et magnetjõud mõjuma hakkavad;

Joodate kokku;

2.10. Kui sulavkaitse läbi põleb, Te:

Uurite, miks kaitse läbi põles;

Asendate sulavkaitsme vastupidavamaga;

Ei kasuta edasises töös sulavkaitsmeid;

3. Raadio- ja elektrotehnika ahelad (2/10)

3.1. Alalisvooluahela kohta võib öelda: 

Pinge polaarsus selles ahelas ei muutu;

Pinge polaarsus selles ahelas muutub;

Alalisvooluahela otstel on pinge alati +1,5 volti;

3.2. Vahelduvooluahela kohta võib öelda: 

Pinge ja voolutugevus selles ahelas ei muutu;

Pinge polaarsus selles ahelas muutub;

Vahelduvvooluahela otstel on pinge maksimumväärtus alati 220V;

3.3. Transiiver vajab toiteks 12-voldilist alalispinget. Selle saamiseks Te: 

Vähendate elektrivõrgu pinget peakilbist 12 voldini;

Kasutate elektrivõrgu ja transiiveri vahel alalistoiteplokki;

Kasutate elektrivõrgu ja transiiveri vahel potentsiomeeterlülitust;

3.4. Toiteploki ülesandeks on:

Seadmete sobiva toitepingega varustamine;

Seadmetest väljuva pinge tagastamine elektrivõrku;

Imiku toitmine vanemate äraolekul;

3.5. Teil on vaja valmistada maanduskontuur. Selleks Te kasutate:

Ülitugevat klaaskiudu;

Pikka metallvarrast;

Eriotstarbelist plastikkontuuri;

3.6. Maandusjuhe on vajalik selleks, et:

Vältida seadmete tuulega lendutõusmist;

Välistada seadme korpuse sattumine pinge alla;

Suurendada saatja võimsust;

3.7. Maandusjuhtme paigaldamisel on kõige olulisem:

Valida võimalikult hinnaline materjal;

Paigaldada juhe läbilöögi vältimiseks maast võimalikult kõrgele;

Tagada juhtme võimalikult hea ühendus maaga;

3.8. Raadioseadmetes kasutatakse sulavkaitsmeid järgmisel otstarbel:

Jootetina sulamistemperatuuri alandamiseks, et raadiodetailid ei kahjustuks;

Vooluahela katkestamiseks liiga suure koormuse puhul;

Jää eemaldamiseks talvisel ajal kaitseks saatja lõppastme külmumise eest;

3.9. Akude laadimiseks Te: 

Ühendate laetava aku elektrivõrku kolmefaasilise pistiku abil;

Kasutate akulaadijat;

Ühendate laetava aku elektrivõrgu nulljuhtmega, jälgides maanduse saavutamist;

3.10. Miks kasutatavad juhtmed ei või olla liiga väikese läbimõõduga?

Nad kuumenevad liialt;

Nad on silmaga halvasti nähtavad;

Nad raiskavad liiga palju materjali;

4. Raadiovastuvõtuseadmed (2/11)

4.1. Raadiolainete vastuvõtmiseks saab kasutada:

Raadiovastuvõtjat;

Transiiverit;

Mõlemat;

4.2. Raadiovastuvõtja võtab vastu:

Helilaineid;

Raadiolaineid;

Nii heli- kui raadiolaineid;

4.3. Kuidas jõuab antenni juurde saabunud helisignaal vastuvõtjasse?

Mööda antennikaablit;

Mööda maanduskaablit;

Ei jõuagi;

4.4. Raadiolainete vastuvõtul on vajalik:

Antenn;

Raadiovastuvõtja;

Nii antenn kui raadiovastuvõtja;

4.5. Vastuvõtja häälestamiseks soovitavale jaamale:

Kasutatakse laineala häälestusnuppu;

Keeratakse helitugevuse regulaatori nuppu soovitud sageduse saavutamiseni;

Helistatakse teise jaama operaatorile ja palutakse tal end häälestada Teie vastuvõtusagedusele;

4.6. Operaatori poolt kuuldav signaal:

Tekib raadiovastuvõtja poolt vastuvõetud ja töödeldud raadiosignaalist;

Tekib raadiovastuvõtja poolt vastuvõetud helisignaalist;

Tekib iseenesest;

4.7. Kõrvaklappidest kuuleb operaator:

Raadiolaineid;

Helilaineid;

Seisulaineid;

4.8. Transiiveri helivaljusregulaatori nupu keeramisel:

Muudetakse transiiveri poolt vastuvõetava raadiosignaali sagedust;

Muudetakse kõrvaklappidesse või valjuhääldisse jõudva heli tugevust;

Muudetakse raadiosaatja poolt kiiratava signaali tugevust;

4.9. Transiiveri S-meeter näitab:

Vastuvõetava signaali tugevust;

Vastuvõetava signaali loetavust;

Transiiveri S-teguri suurust;

4.10. Kui vastuvõtjal pole S-meetrit, saab operaator signaali tugevust hinnata:

Spektrianalüsaatoriga;

Testriga;

Kuulmise järgi;

4.11. Mis on kõrvaklappide kasutamise eeliseks vastuvõtul võrreldes valjuhääldiga?:

Vastuvõetav signaal segab vähem ruumisviibijaid ja nemad segavad vähem kuulamist;

Kõrvaklapid tarbivad oluliselt vähem energiat;

Valjuhääldist tulev signaal on kõrgsageduslik;

5. Raadiosaateseadmed (2/10)

5.1. Raadiosignaali saatmiseks saab kasutada:

Ostsillograafi;

Transiiverit;

Spektrianalüsaatorit;

5.2. Mida on vaja omada telefonitööks ettenähtud raadiojaamas?

Telegraafivõtit;

Mikrofoni;

Madalpääsfiltrit;

5.3. Mikrofoni otstarbeks on:

Hääle muundamine elektriliseks signaaliks;

Hääle edastamine otse antenni;

Helisignaali täielik summutamine;

Käsitelegraafivõtme otstarbeks on:

Telegraafirežiimis raadiosaatja lülitamine saatele ja saate katkestamine;

Automaatne telegraafikoodi genereerimine;

Edastatava signaali toonikõrguse tagamine;

5.4. Transiiveri laineala häälestusnupu keeramisel:

Muudetakse mikrofoni kaudu edastatava madalsagedussignaali sagedust;

Muudetakse transiiveri poolt saadetava ja vastuvõetava raadiosignaali sagedust;

Muudetakse kõrsvaklappidesse edastatava madalsagedussignaali sagedust;

5.5. Raadiosaatja võimsuseks nimetatakse:

Raadiosaatja suurust;

Saatja poolt ajaühikus kiiratavat energiahulka;

Vastuvõetava korrespodendi signaali tugevust;

5.6. Mis on saatjas kasutatavate ekraanide otstarve?

A. Korrespondendi signaali parem summutamine;

B. Kaitse ebasoovitava kõrgsagedusliku kiirguse eest;

C. Filmi vaatamiseks töö vaheajal;

5.7. Kui raadiosaatja võimsust suurendada, siis korrespondendi poolt vastuvõetav signaal:

Muutub loetavamaks;

Muutub tugevamaks;

Jääb samaks;

5.8. Kui Teile öeldakse, et Teie signaal on moonutatud, siis Te:

Suurendate võimsust, et signaali kvaliteeti parandada;

Palute korrespondendil Teid mitte solvata;

Kontrollite saatja korrasolekut;

5.9. Naabermajas oleva amatööriga jutuajamiseks Te:

Kasutate nii palju võimsust kui võimalik, et naaber paremini kuuleks;

Kasutate nii vähe võimsust kui võimalik, et naabri vastuvõtuseadmeid mitte kahjustada;

Helistate side pidamiseks naabri telefonile;

6. Antennid ja fiidrid (2/10)

6.1. Miks on transiiverile vaja antenni?

Ilma antennita pole vastuvõtt ja saatmine võimalik;

Antenn kaitseb välgulöögi eest;

Antenn maandab aparatuuri ja välistab elektrilöögi ohu;

6.2. Miks on antenni ja transiiveri vahel antennikaabel?

Kõrgsagedussignaalide edastamiseks transiiveri ja antenni vahel;

Transiiveri täielikumaks maandamiseks;

Mikrofonist pärineva helisagedussignaali antenni juhtimiseks;

6.3. Miks antenn lahutatakse äikese ajaks transiiverist?

Vihma ajal võib vesi antennikaablit pidi transiiverisse tungida;

Korrespondent kuuleb elektrilaengutest mõjutatud signaali moonutatuna;

Äikese ajal tekkivad elektrilaengud võivad transiiverit ja operaatorit kahjustada;

6.4. Milline allpooltoodud teguritest on antenni juures oluline?

Antenn peab olema valmistatud tsingi ja vase sulamist;

Antenn peab olema õigete mõõtmetega;

Antenni peab saama pöörata;

6.5. Millised on üldjuhul lühilaineantenni mõõtmed? 

Tunduvalt väiksemad lainepikkusest;

Umbes sama suur kui  lainepikkus;

Antenni mõõtmed ei sõltu lainepikkusest;

6.6. Mida nimetatakse suundantenniks?

Antenni, mis teatud suundadesse kiirgab paremini või võtab teatud suundadest paremini vastu;

Antenni, mis suunab end Maa magnetjõujoonte sihis magnetpooluse suunda;

Antenni, mida saab pöörata;

6.7. Miks suundantenne tavaliselt pööratakse?

Antenni paigutamiseks transiiverist võimalikult kaugele;

Antenni orienteerimiseks suunda, kust võib oodata maksimaalset vastuvõetava ja saadetava signaali tugevust;

Antenni keeramiseks Maa magnetväljaga risti ja demagneetimiseks;

6.8. Miks on raske valmistada antenni 160 meetri lainealale?

Antenni mõõtmed on väga suured;

160 meetri lainealal ei suuda signaal antennist kiirguda;

Antenni suunatoime ei lase teda põhjasuunast mujale keerata;

6.9. Miks on raske valmistada ultralühilaineantenni?

Ultralühilaineantenni valmistamisel on vaja suurt täpsust;

Ultralühilaineantennide tegemisel on kasutatud alumiiniumi;

Maa magnetväli ei suuda ultralühilaineantenni enda sihis orienteerida;

6.10. Miks ultralühilaineantenni ei saa kasutada lühilainealal?

Lühilaineantenni mõõtmed peavad olema ultralühilaineantenni mõõtmetest tunduvalt suuremad;

Lühilaineantennide tegemisel on kasutatud vaske;

Pööraja ei suuda ultralühilaineantenni õigesse suunda keerata;

7. Raadiolevi (1/10)

7.1. Mis on raadiolevi?

Võimalus kuulata avalikus kohas asuva raadiovastuvõtjat;

Raadiokaupluste võrk raadioamatööride varustamiseks;

Raadiolainete võime levida tekkimiskohast kaugemale;

7.2. Ionosfääri seisundit ja raadiolainete levi mõjutab kõige rohkem:

Päike;

Kuu;

Veenus;

7.3. Ionosfäär on raadiosides oluline, kuna ta:

Mõjutab raadiolainete levi;

Ümbritseb raadiojaama vahetut ümbrust;

Teeb võimalikuks raadiolainete tekkimise;

7.4. Lühilainete kauglevi on võimalik tänu:

Lühilainete peegeldumisele ionosfäärilt ja maapinnalt;

Otsese nähtavuse piirkonna laienemisele lühilainete toimel;

Maa ja Päikese kerakujulisusele;

7.5. Raadiolainete otsenähtavuse leviala on võimalik suurendada, kui:

Vähendada oluliselt Maakera kumerust;

Tõsta antenn võimalikult kõrgele;

Kasutada jämedamat antennikaablit;

7.6. Päikeselt saabuvate osakeste tõttu tekkinud magnettormid:

Aitavad raadiolainete abil avastada teisi universumi tsivilisatsioone;

Halvendavad oluliselt raadiolainete levi lühilainetel;

Ei mõjuta raadiolainete levi;

7.7. Päevasel ajal saate Te 160 m ja 80 m lainealal tõenäoliselt kuulda:

Ainult kohalikke jaamu, mis asuvad otsese nähtavuse piirkonnas;

Kõiki jaamu üle maailma;

Ainult DX-jaamu;

7.8. Öisel ajal saate Te 10 m lainealal tõenäoliselt kuulda:

Ainult kohalikke jaamu, mis asuvad otsese nähtavuse piirkonnas;

Kõiki jaamu üle maailma;

Ainult DX-jaamu;

7.9. Kui Te soovite ühel ja samal lainealal ööpäev läbi kaugsidesid teha, peaksite valima:

160 meetri lainela;

20 meetri laineala;

10 meetri laineala;

7.10. Kauglevi ultralühilainetel on võimalik juhul, kui:

Ionosfäär on piisavalt tihe, et ultralühilaineid peegeldada;

Ionosfäär on piisavalt hõre, et ultralühilaineid maailmaruumi läbi lasta;

Kauglevi ultralühilainetel pole mingil juhul võimalik;

8. Mõõtetehnika ja selle kasutamine (1/10)

8.1. Mõõteriista kasutamisel:

Peate jägima, et mõõteriista hoitakse hoolikalt ja kasutatakse ainult ettenähtud otstarbel;

Peate jälgima, et mõõteriista näidu õigsust oleks perioodiliselt kontrollitud;

Mõlemad eespool toodud tingimused on olulised;

8.2. Kuidas mõõteriistu kontrollitakse?

Mõõdetakse tuntud suurusega parameetrit ja vaadatakse, kas mõõteriista näit läheb oodatava näiduga kokku;

Mõõteriist on korras, kui näidu lugemisega pole probleeme;

Mõõteriistu pole vaja kontrollida, kuna tootja on neile andnud piisava garantii;

8.3. Digitaalnäiduga mõõteriista eeliseks osutiga mõõteriista ees on:

Suurem täpsus;

Suurem töökindlus;

Eespool toodud asjaolud ei sõltu mõõteriista näidu lugemise viisist;

8.4. Kas digitaalnäiduga mõõteriista näidu õigsust on vaja kontrollida?

Kontroll pole vajalik, kuna sellise mõõteriista näit on alati stabiilne ja kergesti loetav;

Kontroll on vajalik iga mõõtmise ees ja järel, kuna selline mõõteriist võib näidata mida iganes;

Kontroll on vajalik, kui tekib kahtlus näidu õigsuses, või kui mõõteriista pole pikka aega kontrollitud;

8.5. Te tahate veenduda, et elektrivõrgust saadav pinge on 220 volti. Selleks Te saate kasutada:

Kahte suure takistusega takistit;

Testrit;

Sagedusanalüsaatorit;

8.6. Testri kasutamise põhieeliseks on:

Kasutamismugavus, kuna üks seade võimaldab mõõta mitut parameetrit ja erinevaid mõõtepiirkondi;

Suurem täpsus ja töökindlus võrreldes kõigi teiste mõõteriistadega;

Seadme kergus;

8.7. Testriga elektrivõrgust saadava pinge mõõtmisel:

Tuleb välja lülitada kõik elektriseadmed;

On vaja jälgida, et on valitud sobiv mõõtepiirkond;

Tuleb kaks nädalat varem teatada Eesti Energiasse, et nad saaksid voolu katkestada;

8.8. Testriga takistuse mõõtmisel tuleb jälgida järgmist:

Mõõdetav takistus ei tohi olla liiga suur, kuna mõõteseade võib läbi põleda;

Mõõdetav takistus ei tohi olla liiga väike, kuna mõõteseadme näitu ei õnnestu fikseerida;

Mõõdetav takistus ei tohi olla pinge all;

8.9. Antennielemendi pikkuse mõõtmiseks kasutatakse:

Testrit;

Mõõdulinti;

Seisulainekoefitsienti;

8.10. Kas saatja poolt kiiratava raadiolainete pikkuse mõõtmiseks saab kasutada joonlauda?

Ei saa ainult siis, kui joonlaua mõõtmed erinevad tunduvalt lainepikkusest;

Saab, kui mõõtja piisavalt kiiresti tegutseb;

Ei saa, tuleb kasutada spektrianalüsaatorit;

9. Raadiohäired ja elektromagnetiline ühildatavus (1/10)

9.1. Milliseid raadiohäireid võib sidepidamine põhjustada?

Televiisorite vilkumist ja häireid elektroonikaseadmete töös;

Helivõimendusseadmetele vahelesegamist;

Kõiki ülaltoodud häireid;

9.2. Mis võib olla häirete põhjuseks amatöörsides?

Lähedalasuvad elektriseadmed;

Atmosfäärihäired või teised raadiojaamad;

Kõik ülalloetletud asjaolud;

9.3. Kas Päike võib põhjustada atmosfäärihäireid?

Ei, sest Päike asub väga kaugel;

Jah, sest Päikeselt jõuavad Maale ionosfääri seisundit mõjutavad osakesed;

Päike suudab atmosfäärihäireid tekitada ainult päevasel ajal;

9.4. Kui Teie naabrid kaebavad raadiojaama poolt põjustatud raadiohäireid, siis:

Viite raadiojaama viivitamatult mujale;

Katsute selgusele jõuda, kas ja kuidas on häired Teie raadiojaama tööga seotud;

Ostate naabritele paremad seadmed;

9.5. Kui Teie naabrid kaebavad raadiojaama poolt põhjustatud liiga suure võrgupinge üle, siis:

Viite raadiojaama viivitamatult mujale;

Teete kõik endast oleneva, et võrgupinge normaliseerida;

Soovitate neil pöörduda Eesti Energiasse, kuna liiga suur võrgupinge ei sõltu kuidagi Teie raadiojaamast;

9.6. Kui raadiojaam asub suures linnas, siis sidepidamisel:

Esineb rokem häireid kui maal, kuna linnas on rohkem elektriseadmeid;

Esineb vähem häireid kui maal, kuna linnamajad on kõrgemad;

Häirete tugevus ei sõltu raadiojaama asukohast;

9.7. Äikese ajal töötades tuleb silmas pidada, et:

Äikesest tingitud häired segavad raadiosidet oluliselt;

Tuleb vältida vee sattumist mööda kaablit transiiverisse;

Äikese ajal ei tohi töötada;

9.8. Teiste raadiojaamade poolt põhjustatud häirete kõrvaldamiseks:

Saadetakse kaebus Sideametisse;

Proovitakse muuta antenni suunda või segavalt jaamalt kõrvale häälestada;

Kõik ülalloetletud teguviisid võivad aidata;

9.9. Mida tuleb silmas, kui soovite reisilennukis amatöörsidet pidada?

Transiiveri võimsus peab olema piisavalt väike, et mitte lennuki seadmetes häireid põhjustada;

Suurtel kõrgustel esinevad atmosfäärihäired segavad sidepidamist oluliselt;

Reisilennukis ei tohi sidet pidada;

9.10. Kui ultralühilainel hakkavad Teid segama kauged jaamad, siis:

Lõpetate viivitamatult töö;

Ei pane neid lihtsalt tähele;

Katsute nende jaamadega sidet saada, kuna levi on väga hea;

10. Ohutustehnika (1/10)

10.1. Miks antenn ei tohi olla elektriliinide vahetus läheduses?

Elektriliinid neelavad antennist kiirgunud elektromagnetlained ja signaali tugevus langeb järsult;

Elektriliinidest kiirguvad madalsageduslikud elektromagnetlained segavad vastuvõttu;

Antenni ja elektriliiniga kokkupuutel juhtub õnnetus;

10.2. Mida tuleb silmas pidada, kui paigaldate antenni järsu kaldega jäätunud plekk-katusele?

Antenn peab läbilöögi vältimiseks jääma katusest vähemalt 3,5 meetri kõrgusele;

Antenni paigaldamisel tohib vigastada jääkihti, kuid lubamatu on pleki kahjustamine;

Jäätunud katusel ei tohi antennitöid teha;

10.3. Kui katusele antenni pannes hakkab antenn kukkuma, siis Te:

Hüppate antennile järele ja ei lase seda mingil juhul lahti, kuna antenni purunemisel on kahju suur;

Lasete antennil kukkuda ja hoiatate teisi;

Palute allolijatel antenn vastu võtta;

10.4. Antennimasti ronides tuleb kindlasti kasutada:

Julgestusvööd;

Vähemalt üht kaasaskantavat välgukaitset iga kolme ronija kohta;

Antennianalüsaatorit;

10.5. Miks on vaja aparatuur maandada?

Maandus tagab toitepingeahela katkematuse;

Maandus kaitseb elektrilöögi ja aparatuuri riknemise eest;

Maa peal olev aparatuuriga juhtub vähem õnnetusi kukkumise tõttu;

10.6. Miks hoitakse töötades üks käsi selja taga, kui võib karta elektrilöögi saamist?

Pole näha, et käed hirmust värisevad;

Elektrilöögi saamisel ei moodusta käed südant läbivat vooluahelat;

Tööriistade kasutamine ühe käega näitab osavust;

10.7. Miks pinge all olevatest juhtmetest haaranud inimene ei suuda neist lahti lasta: 

Käelihastes tekib elektrivoolu mõjul kramp ja käed tõmbuvad rusikasse;

Elektrivool tekitab sõltuvuse;

Ilmselt on ta vähe trenni teinud ja nõrk;

10.8. Miks on oluline, et kogu raadiojaama elektrivarustust saaks välja lülitada ühekorraga ja kiiresti?

Seadmete ühekorraga väljalülitamine pikendab oluliselt nende tööiga;

Raadiohäirete peale vihastele naabritele näitamiseks, et jaam ei tööta;

Elektriõnnetuste puhul saab kõige kiiremini asuda kannatanu abistamisele või tulekahju kustutamisele;

10.9. Kui Teie kaaslane saab elektrilöögi ja kaotab teadvuse:

Veendute, et kaaslane pole voolu all ja hakkate viivitamatult tegema kunstlikku hingamist ja südamememassaaži;

Hüüate appi või helistate mobiiltelefonilt numbril 112;

Teete mõlemaid tegevusi samaaegselt;

11. Amatöörjaama opereerimise reeglid ja protseduurid (2/13

Te kuulete Soome jaama kutsumas “CQ DX”. Pärast kutsumise lõppu Te:

Edastate viivitamatult 3 korda oma kutsungi;

Kuna leviolud on soodsad, hakkate ise sellel sagedusel kutsuma;

Kuulate, kas keegi vastab, et saada aimu levitingimustest;

11.1. Teie CQ-le vastanud jaam edastas oma kutsungi liiga kiiresti, nii et Te ei suutnud seda vastu võtta. Mida teete?

Palute kutsungit aeglasemalt korrata;

Vahetate laineala;

Hakkate uuesti kutsuma, nagu poleks midagi kuulnud;

11.2. Töötate sagedusel, kui keegi küsib: “Kas sagedus on hõivatud?” Mida teete?

Vahetate viivitamatult sagedust, et teine amatöör sagedusel töötada saaks;

Teavitate küsijat, et sagedus on hõivatud;

Lülitate transiiveri häälestusrežiimi näitamaks, et olete sagedusel;

Töötate sagedusel, kui Saksa jaam hakkab küsimata kutsuma “CQ DX”. Mida teete?

Lahkute viivitamatult sageduselt, kuna DX-sidet pidavad jaamad on eelisolukorras;

Alustate kutsujaga sidet;

Teavitate kutsujat, et sagedus on hõivatud, ja palute tal lahkuda;

11.3. Küsite sagedusel: “Kas sagedus on hõivatud?” ja saate jaatava vastuse. Mida teete?

Otsite uue vaba sageduse;

Suurendate võimsust, et sagedusel olevast jaamast tugevam olla;

Käsite sagedusel oleval jaamal viivitamatult lahkuda;

11.4. Töötate sagedusel, kui  keegi ütleb: “Oled loll”. Mida teete?

Ei pööra segajale mingit tähelepanu;

Tõestate segajale, et Te pole loll ja ta on eksiarvamusel;

Tõestate segajale, et hoopis tema on loll;

11.5. Algaja amatöör on Teiega side pidamisel hädas. Mida teete?

Palute tal viivitamatult eetri risustamine lõpetada ja side katkestada;

Katkestate ise side ja vahetate sagedust;

Katsute teda igati julgustada ja soovite edu;

11.6. Kolm sidet järjest on korrespondendid andnud raportiks 39. Mida teete:

Palute anda raportiks 59;

Suurendate võimsust;

Katsute selgusele jõuda, kas transiiver on korras;

11.7. Teile on kolm Jaapani korrespondenti järjest andnud raportiks 59. See tähendab, et:

Jaapanisse on hea levi;

Tuleb transiiveri korrasolekut kontrollida;

Tuleb võimsust suurendada;

11.8. Kuulete, kuidas sagedusel kutsuv jaam edastab oma kutsungit “Echo-Sierra-one-Alfa-Charlie”. Milline järeldus on õige?

Tegemist on Ford Sierral töötava autojaamaga;

Operaatori nimi on Charlie;

Sidet saab pidada eesti keeles;

12. Amatöörraadioside siseriiklik ja rahvusvaheline õiguslik regulatsioon (2/20)

12.1. Millistele alltoodud tingimustele peab vastama raadioamatöör?

Ta peab olema vähemalt 12 aastat vana;

Ta peab oskama käsivõtmega telegraafisignaali edastada;

Ükski eeltoodud tingimustest pole oluline;

12.2. Miks raadioamatöörid sooritavad kvalifikatsioonieksami?

Eksami edukas sooritamine tõendab nende oskusi amatöörside pidamiseks ja võimaldab taotleda raadiojaama tööluba;

Eksami tegemine vabastab nad riigilõivu tasumisest tööloa taotlemisel;

Kvalifikatsioonieksami sooritavad ainult inimesed, kellel pole kõrgharidust;

12.3. Mida peab raadioamatöör tegema kutsungi saamiseks?

Ostma raadiojaama ja alustama vabalt valitud kutsungiga tööd;

Läbima arstliku kontrolli;

Esitama tööloa saamise avalduse ja kvalifikatsioonieksami sooritamise tõendi Sideametisse;

12.4. Mida tähendab lühend ERAÜ?

Viisakusväljend telefonisides;

Eesti Raadiotööliste Ametiühing;

Eesti Raadioamatööride Ühing;

12.5. Kes saavad olla ERAÜ liikmeteks?

Kõik raadioamatöörid;

Vähemalt 18-aastased raadioamatöörid;

Vähemalt B-kvalifikatsiooniklassi omavad raadioamatöörid;

12.6. Kes annab välja raadiojaama tööloa ja kutsungi?

Sideamet;

ERAÜ;

Riiklik eksamikomisjon;

12.7. Miks D-klassi amatöörid ei tohi töötada amatöörlainealast väljaspool?

Signaali tugevus ja loetavus langeb järsult;

Segatakse kommerts- ja teenistusjaamade tööd;

Nendel lainealadel töötamine on lubatud ainult A-klassi amatööridele;

12.8. Milleks amatöörsidet ei tohi kasutada?

Isiklikust elust rääkimiseks;

Vabadel teemadel rääkimiseks;

Äri- ja tööasjade ajamiseks;

12.9. Mida peab rasadioamatöör silmas pidama, kui ta soovib eetris edastada muusikat?

Muusika edastamine on keelatud;

Ta peab tagama muusika piisavalt hea kvaliteedi;

Muusika edastamiseks tuleb maksta autoritasu teose avaliku esitamise eest;

12.10. Kuulete telefonilainealal morsesignaali. Milline alljärgnevatest tegevustest on õige?

Selgitate viisakalt, et telegraafitöö pole sellel lainealal lubatud;

Katsute tema signaali kõigi vahenditega summutada;

Ei tee midagi;

12.11. Kuulete telegraafialal jaama, kes telefoni teel edastab CQ. Milline alljärgnevatest tegevustest on õige?

Pärast kutsumise lõppu vastate ja sooritate side;

Selgitate viisakalt, et telefonitöö pole sellel lainealal lubatud;

Katsute tema signaali kõigi vahenditega summutada;

12.12. Kuidas ära tunda eetris töötavat Eesti D-klassi amatööri?

Tema kutsungi prefiks on “ES0”;

Ta oskab töötada ainult eesti keeles ja telefonirežiimis;

Tema kutsungi prefiksiks on “ES” ja kutsungi lõpp koosneb neljast tähest;

12.13. Kuidas ära tunda eetris töötavat Eesti A-klassi amatööri?

Tema kutsungi prefiks on “ES1”;

Tema telegraafisaatekiirus on üle 30 sõna minutis;

Tema kutsungi prefiksiks on “ES” ja kutsungi lõpp koosneb kahest tähest;

12.14. Kui D-klassi amatöör töötab klubijaamast, siis:

Ta saab töötamiseks kasutada ainult D-kvalifikatsiooniklassi amatööridele  ettenähtud lainealasid ja saatevõimsust;

Ta saab  töötamiseks kasutada A- kvalifikatsiooniklassi amatööridele ettenähtud lainealasid ja saatevõimsust;

Ta lisab oma kutsungile klubijaama kutsungi, eraldades need kaldkriipsuga;

12.15. Kui suurt saatevõimsust võib kasutada raadioamatöör?

Saatevõimsus ei tohi ületada tema kvalifikatsiooniklassile ettenähtut;

Raadioamatöörid võivad kasutada piiramatut võimsust;

Üle 10 kW võimsusega jaamaga töötamiseks tuleb hankida Sideameti luba;

12.16. Mis näitab, et eetris töötab alaealine?

Tal ei saa olla A- või B- kvalifikatsiooniklassi;

Ta oskab töötada ainult telefonirežiimis;

Eelpooltoodu põhjal pole seda võimalik öelda;

12.17. Mida näitab raadioamatööri poolt kasutav kutsung ES9B?

Tal on B-klassi amatööri tööluba;

Jaam töötab Saaremaal;

Raadiojaam kuulub ERAÜ-le;

Te kuulete kutsumas jaama kutsungiga ES5/DJ0IB. See tähendab, et:

Eesti amatöör töötab Saksamaalt;

Saksa amatöör töötab Eestis;

Eesti ja Saksamaa kutsungipiirkonnad on ühendatud;

12.18. Te kuulete kutsumas jaama kutsungiga ES5JR/6. See tähendab, et:

ES5JR kuulab sagedusel, mis on 6 korda väiksem kui saatesagedus;

ES5JR on kuueaastane raadioamatöör;

ES5JR töötab Võru-, Põlva- või Valgamaal;

12.19. Te kuulete kutsumas jaama kutsungiga ES5YL/M. See tähendab, et:

ES5YL töötab autost;

ES5YL on meesterahvas;

ES5YL töötab Inglismaa territooriumilt;

